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DIAG’ ASSAINISSEMENT
Cabinet ALLEGRET




			
SERVICE SPANC

DEMANDE D’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SITUATION DU PROJET
Numéro : …………………………..	Rue ou Lieu-dit : ………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….. 	Commune : …………………………………..…………………………………………
Référence cadastrale : ………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDEUR
NOM - PRÉNOM : …………………………..…………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………….. 	Commune : …………………………………..…………………………………………
Tél  : …………………………………………………………… OU ……………………………………………………………………………..








Ce document permettra l’examen de votre projet d’assainissement non collectif (ou autonome = habitation non raccordable au tout à l’égout) et sera joint à votre demande de permis de construire.
Dossier à retourner à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONTBARDOIS
14 AV du Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 Montbard
TEL : 03 80 92 15 43 spanc@cc-montbardois.fr


CONSTITUTION DU DOSSIER
1) La présente demande complétée, datée et signée.

2) Un plan de situation de la parcelle.

3) Un plan de masse du projet de l’installation d’assainissement non collectif sur la base d’un plan cadastral au 1/250ème ou 1/500ème avec schématisation simple de :

· l’habitation, aménagement paysager de la parcelle (arbre, haie, jardin, potager…),
· les bâtiments annexes (garage, piscine, abri de jardin…),
· les axes de circulation,
· le réseau d’évacuation des eaux usées de l’habitation (lieux et nombre de sorties),
· le dispositif de pré-traitement avec le volume et les matériaux constitutifs de chaque élément de la filière (séparateur à graisses si nécessaire, fosse toutes eaux avec pré-filtre décolloïdeur intégré ou indépendant ou dans le cas d’une réhabilitation du système d’assainissement non collectif une fosse septique),
· le dispositif de traitement (type, dimension…),
· le cas échéant, le rejet des eaux traitées,
· le réseau d’évacuation des eaux pluviales,
· les puits, captages ou forage utilisés pour l’alimentation en eau potable sur la parcelle ou à proximité,
· les cours d’eau, fossés, étangs, mares, etc.,
· pompe de relevage si nécessaire (type : eaux chargées, eaux claires, dimension,…).

4) Un plan en coupe de la filière d’assainissement non collectif au 1/250ème ou 1/500ème .
Ce plan en coupe est constitué par un profil en long, fil d’eau apparent, sur lequel sont schématisés simplement l’habitation et la filière d’assainissement en question avec les points de niveau suivants :

· lignes cotées du terrain naturel,
· niveau de sortie des eaux usées de l’habitation,
· entrée et sortie du niveau d’eau dans les différents éléments constitutifs de la filière d’assainissement,
· niveau du terrain naturel (avant réalisation) et niveau du terrain fini (après réalisation).
· le niveau de sortie des eaux traitées à l’exutoire,
· le point de référence (altitude 0) sera le fil d’eau de l’exutoire (fossé, ruisseau, busage…).

5) Les plans de l’habitation afin de pouvoir évaluer le nombre de pièces.

6) Une étude de sol et de définition de la filière établie par un bureau d’études spécialisé en hydro-pédologie et assainissement conforme au DTU 64.1.






























IMMEUBLE A DESSERVIR

 Construction soumise à permis de construire	N° P.C. : ……………………………………………….
 Construction neuve	 Transformation/Réhabilitation
 Création d’un nouvel assainissement sur des locaux existants
Destination : 		 Habitat Individuel		 Habitat Collectif
Autre, à préciser : ……………………………………………………………………………….
Type de résidence : 		 Principale		 Secondaire
Autre, à préciser : ……………………………………………………………………………….
Nombre de pièces principales (salon, séjour, bureau, salle de jeu….) : ………………………..
Nombre de chambres : …………………..
Nombre maximal d’occupants : …………………..

Terrain ayant fait l’objet d’un certificat d’urbanisme :  Oui	 Non
Si oui, date et numéro  : ………………………………………………………………………………………………

TERRAIN

Superficie totale : ……………………………… m²	destinée à l’assainissement : ……………………………… m²
Topographie : 	
	 Pente faible
	 Pente moyenne (< à 10 %)
 Pente forte (> à 10 %)

Présence d’un puits / captage à proximité de la parcelle < 35 m :    Oui	    Non 
Si oui, distance par rapport au projet d’assainissement : …………………………. m
Usage : ………………………………………………………………………………………………………….
Présence de nappe d’eau (préciser sa profondeur) : …………………………………….
Filière d’assainissement dans le périmètre d’un captage AEP :    Oui	 Non
Zone inondable :  Oui	 Non







FILIERE D’ASSAINISSEMENT

Prétraitement (ne pas remplir pour les filières agréées, voir ci-dessous)
 	 Fosse toutes eaux (volume) : …………………………. m³
 Autre(s) dispositifs(s) : 	…………………………..…………………………………………………
				             …………………………..…………………………………………………
 Equipements annexes : 	 Bac dégraisseur de …………………. Litres
				 Ventilation avec extracteur statique ou éolien
				 Dalle d’amarrage si présence de nappe
				 Dalle de répartition si passage de véhicules
				 Autres (préciser) : …………………………………………………………..

Traitement – Elimination :
 	 Tranchées d’épandage   	Longueur d’épandage * 3 : …………………………. Mètres
	Profondeur d’épandage : ……………………………. Centimètres
	 Lit d’épandage : 	Longueur d’épandage :       …………………………. Mètres
	Profondeur d’épandage : ……………………………. Centimètres
 Filtre à sable non drainé de : …………………………. m²
 Tertre d’infiltration de : …………………. m²  au sommet et de …………………. m² à la base
 Filtre à sable drainé : 	 Vertical de …………………. m²
     Lieu de rejet :		 milieu hydraulique superficiel permanent
 puits d’infiltration

 Filières agrées (Microstation, Filtre compact….) : 	
Dénomination commerciale : 	…………………………..…………………………………………………
N° d’agrément (à remplir impérativement) : ………………………………………………………..
Exutoire : ……………………………………………………………………………………………………………..

 Traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères
 Fosse d’accumulation (fosse étanche) (volume) : …………………………. m³
 Poste de relevage (préciser son emplacement sur la filière)



DESTINATION DES EAUX PLUVIALES

	 Puits d’infiltration
	 Fossé
	 Réseau communal
	 Cours d’eau
	 Autre
ATTENTION : Les eaux pluviales doivent être impérativement évacuées indépendamment des eaux usées.

REALISATION DU PROJET
Concepteur du projet (bureau d’études) : 
Nom et coordonnées : …………………………..………………………………………………………………………………………..
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Installateur du dispositif : 
Nom et coordonnées : …………………………..………………………………………………………………………………………..
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….



REFERENCES REGLEMENTAIRES :
· Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 07 mars 2012.
· Référence technique : DTU 64.1 (p 16-603) diffusé par l’AFNOR et CSTB : « Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome ».












INSTRUCTIONS POUR LA REALISATION ET LA RECEPTION DES TRAVAUX

"Le propriétaire ne débutera les travaux d'installation de sa filière d'ANC qu’après réception écrite de l'avis favorable de démarrage des travaux (phase 1) par le SPANC.

Le propriétaire s’engage:
Avant le démarrage de travaux:

• à informer le SPANC, des dates prévisionnelles de début de travaux, au moins 10 jours avant leur démarrage, soit par téléphone au 03 80 92 15 43 soit par mail adressé à : spanc@cc-montbardois.fr

Phase 2 Avant la fin de son chantier:

• à prendre rendez-vous pour le contrôle de bonne exécution (contrôle de réalisation des travaux) avant le remblaiement de l’installation, aucun ouvrage ne devra être remblayé avant ce contrôle, ce contrôle de réception obligatoire du chantier réalisé par le SPANC, doit être fait avant remblaiement de la filière, les tuyaux d’épandage du filtre, les regards, le dessus des ouvrages doivent être apparents. 
Un bon de commande pour le contrôle de bonne exécution (phase 2) devra être complété directement auprès de SPANC."


Date et signature du demandeur et du poseur (entreprise de travaux)
Précédé de la mention « lu et approuvé »
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